ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
 от « »            2025 г.      №​      
О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования 

Среднецарицынского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Думы Серафимовичского муниципального района Волгоградской области №112 от 27.11.2017 г.

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с подпунктом «а» пункта 3 Перечня поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, утвержденного Президента РФ 18.12.2023 г. №Пр-2466, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, Дума Серафимовичского муниципального района р е ш и л а:
1. Внести в решение Думы Серафимовичского муниципального района Волгоградской области №112 от 27.11.2017 г. «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Среднецарицынского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области» (далее – МНГП), следующие изменения:

1.1. абзац шестой пункта 1.1. раздела 1 Основная часть МНГП изложить 
в следующей редакции:

«Нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. В местных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

1.2. абзац девятый пункта 1.1. раздела 1 Основной части МНГП изложить 
в следующей редакции:

«В материалах по обоснованию предельных значений расчетных показателей обеспеченности и территориальной доступности содержится информация по учету следующих градостроительных факторов пространственной организации территории Серафимовичского муниципального района Волгоградской области:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.»

1.3. строки «комплекс сооружений электроснабжения поселений», «Объекты газоснабжения поселений», «Объекты теплоснабжения», «Объекты водоснабжения», «Объекты водоотведения» части «Область инженерно-технического обеспечения»

таблицы 2.1.1 «Нормативно-правовое и нормативно-техническое обоснование установления расчетных показателей с учетом социально-экономического развития по областям полномочий муниципального образования изложить в следующей редакции:

 «

	Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно
	Объем электропотребления
	 кВт.ч/год на 1 чел.
	950
	-
	Удаленность до границы населенного пункта, 
	километры
	30

	Газопроводы в границах поселения, предназначенные для транспортировки природного газа


	Объем газопотребления,


	м3/год на 1 чел.


	200
	-
	Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона,


	метры
	500

	Тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия


	
	Вт/м2

	55,2
	-
	Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона,


	километры


	1

	Водопроводы и водоводы всех видов диаметром свыше 500 миллиметров


	Объем водопотребления -


	литры в сутки на одного человека


	140
	-
	Удаленность до границы населенного пункта,


	километры


	5

	Линейные сооружения водоотведения диаметром свыше 1000 миллиметров


	Объем водоотведения -


	литры в сутки на одного человека


	140
	-
	Удаленность до границы населенного пункта


	километры


	5



                                                                                                                                                                                       »

1.4. изложить строку «улично-дорожная сеть» части «Объекты автомобильных дорог» таблицы 1.2. «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования» в следующей редакции:

«

	Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения
	количество объектов
	объект
	1 на сельский н.п. с населением более 300 человек
	-
	Удаленность до границы населенного пункта,
	метры 
	0


                                                                                                                                                                                       »

1.5. в абзаце четвертом раздела 2 Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования МНГП слова «строительства Волгоградской области от 21 марта 2016 г. № 114-ОД заменить словами «архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18 октября 2024 г. №63-ОД».

1.6. в строке «Общедоступная (межпоселенческая) библиотека» раздела «Объекты услуг муниципального района» части «Область местного самоуправления таблицы 2.1.1 «Нормативно-правовое и нормативно-техническое обоснование установления расчетных показателей с учетом социально-экономического развития по областям полномочий муниципального образования» слова «Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 №Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организации культуры» заменить словами: «Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

1.7. в абзаце первом подраздела 2.2.2 «Оценка влияния социально-экономического процессов на территориальную организацию Волгоградской области» раздела 2 Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования МНГП слова «от 21.11.2008 №1778-ОД (ред. От 22.11.2013) «О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года» (принята  Волгоградской областной Думой 30.10.2008)» заменить словами «от 28.12.2021 №134-ОД «О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года» (принята  Волгоградской областной Думой 24.12.2021)»;

1.8. строки «комплекс сооружений электроснабжения поселений», «Объекты газоснабжения поселений», «Объекты теплоснабжения», «Объекты водоснабжения», «Объекты водоотведения»  части «Область инженерно-технического обеспечения» таблицы 2.1.1 «Нормативно-правовое и нормативно-техническое обоснование установления расчетных показателей с учетом социально-экономического развития по областям полномочий муниципального образования» изложить в следующей редакции:

«

	Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно
	Объем электропотребления - кВт.ч/год на 1 чел. - 950 кВт·ч/год на 1 чел.

Источники и исходные данные:

Свод правил СП 42.13330.2016. Приложение Л.

Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для группы объектов: линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно, Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно.

Показатель: Удаленность до границы населенного пункта, километры - 30 км.

Источники и исходные данные:

Общие требования по проектированию построения сетей 35, 110 (150) кВ. Рекомендуемые максимальные длины воздушных и кабельных линий электропередачи в зависимости от класса напряжений и плотности населения (для плотно населенных районов/ для районов с малой плотностью населения) источник - https://isdok.ru/postroenie-seti-20-kv/.



	Газопроводы в границах поселения, предназначенные для транспортировки природного газа


	Показатель: Объем газопотребления, м3/год на 1 чел. - 200 м3/год на 1 чел.

Источники и исходные данные:

1) СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" таблица 5;

Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона, метры - 500 м.

Источники и исходные данные:

СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" п. 3.12.



	Тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия


	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия.

Показатель: 12,2 + 43 = 55,2 Вт/м2.

Источники и исходные данные:

СП 124.13330.2012 "Тепловые сети":

Таблица В.1 (Здания строительства после 2015 г., при расчетной температура наружного воздуха для проектирования отопления tнв, - 35 °C) значение 43 Вт/м2

Таблица Г.1 (Жилые дома, независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления, при удельной величине тепловой энергии, Вт/м2) значение 12,2 Вт/м2

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

Показатель: Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона, километры - 1 км.

Источники и исходные данные:

СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" таблица 1.

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.



	Водопроводы и водоводы всех видов диаметром свыше 500 миллиметров


	Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". п. 5.1
Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: водопроводы и водоводы всех видов диаметром свыше 500 миллиметров.

Показатель: Объем водопотребления, литры в сутки на одного человека - 140 л/сут. на 1 чел.

Источники и исходные данные:

СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" таблица 1.

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: водопроводы и водоводы всех видов диаметром свыше 500 миллиметров.

Показатель: Удаленность до границы населенного пункта, километры - 5 км.

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем:

Границы 2 пояса ЗСО определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. Граница ниже по течению - не менее 250 м от водозабора. Боковые границы - от 500 до 1000 м в зависимости от рельефа. Граница должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 - 5 км.

Мероприятия по 2 и 3 поясам ЗСО: Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой водоохранных мероприятий. Регулирование отведения территории для нового строительства, а также согласование изменений технологий действующих предприятий. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям. Все работы - по согласованию с Роспотребнадзором при обосновании гидрологическими расчетами. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов - при условии применения препаратов, имеющих положительное СЭЗ. Оборудование судов устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов, оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Мероприятия по 2 поясу - не производятся рубки леса. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м. Купание, туризм, водный спорт и рыбная ловля - в установленных местах с соблюдением гигиенических требований. Запрещается сброс сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормативы.



	Линейные сооружения водоотведения диаметром свыше 1000 миллиметров


	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами: линейные сооружения водоотведения диаметром свыше 1000 миллиметров.

Показатель: Объем водопотребления, литры в сутки на одного человека - 140 л/сут. на 1 чел.

Источники и исходные данные:

СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" таблица 1.

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: линейные сооружения водоотведения диаметром свыше 1000 миллиметров.

Показатель: Удаленность до границы населенного пункта, километров - 5 км.

Источники и исходные данные:

СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" таблица 1.

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.




                                                                                                                                »

1.9. изложить строку «улично-дорожная сеть» части «Объекты автомобильных дорог» таблицы 2.1.1 «Нормативно-правовое и нормативно-техническое обоснование установления расчетных показателей с учетом социально-экономического развития по областям полномочий муниципального образования» в следующей редакции:

«

	Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов городского и сельского поселения.

Показатель: Количество объектов - 1 объект на сельский н.п. с населением более 300 чел.

7.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов городского и сельского поселения.

Показатель: Удаленность до границы населенного пункта, метры - 0 м.

Расчет:

Показатель определяется экспертным путем

.


».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Серафимовичского

Муниципального района                                                                                 Т.Н. Ильина

Председатель Думы Серафимовичского

муниципального района                                                                        В.Ю. Гречишников

